*HEADING
** Job name: Job-1 Model name: Model-1
*NODE, SYSTEM=R
*ELEMENT, TYPE=S8R5, ELSET=BMI3
*SHELL GENERAL SECTION, ELSET=BMI3
 8.170E+05, 3.594E+04, 8.170E+05,  0.00    ,  0.00    , 4.474E+04,  0.00    ,  0.00
  0.00    , 8.560E+06,  0.00    ,  0.00    ,  0.00    , 3.116E+05, 5.610E+06,  0.00
  0.00    ,  0.00    ,  0.00    ,  0.00    , 3.879E+05,
*TRANSVERSE SHEAR STIFFNESS
** H44, H55, H45
 3.781E+04, 3.796E+04,  0.00
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO, perturbation
*Buckle
10, , 10, 300
*BOUNDARY
**NSET=Set-1
    1,    3,,  0.00
    2,    3,,  0.00
    3,    3,,  0.00
    4,    3,,  0.00
    5,    3,,  0.00
    6,    3,,  0.00
   10,    3,,  0.00
   11,    3,,  0.00
*BOUNDARY
**NSET=Set-2
    1,    1,,  0.00
    6,    1,,  0.00
   11,    1,,  0.00
   19,    1,,  0.00
   31,    1,,  0.00
*BOUNDARY
**NSET=Set-3
    1,    2,,  0.00
    2,    2,,  0.00
    3,    2,,  0.00
    4,    2,,  0.00
    5,    2,,  0.00
   16,    2,,  0.00
   20,    2,,  0.00
   23,    2,,  0.00
*BOUNDARY
**NSET=Set-1
    1,    3,,  0.00
    2,    3,,  0.00
    3,    3,,  0.00
    4,    3,,  0.00
    5,    3,,  0.00
    6,    3,,  0.00
   10,    3,,  0.00
   11,    3,,  0.00
*BOUNDARY
**NSET=Set-1
    1,    3,,  0.00
    2,    3,,  0.00
    3,    3,,  0.00
    4,    3,,  0.00
    5,    3,,  0.00
    6,    3,,  0.00
   10,    3,,  0.00
   11,    3,,  0.00
*BOUNDARY
**NSET=Set-2
    1,    1,,  0.00
    6,    1,,  0.00
   11,    1,,  0.00
   19,    1,,  0.00
   31,    1,,  0.00
*BOUNDARY
**NSET=Set-2
    1,    1,,  0.00
    6,    1,,  0.00
   11,    1,,  0.00
   19,    1,,  0.00
   31,    1,,  0.00
*BOUNDARY
**NSET=Set-3
    1,    2,,  0.00
    2,    2,,  0.00
    3,    2,,  0.00
    4,    2,,  0.00
    5,    2,,  0.00
   16,    2,,  0.00
   20,    2,,  0.00
   23,    2,,  0.00
*BOUNDARY
**NSET=Set-3
    1,    2,,  0.00
    2,    2,,  0.00
    3,    2,,  0.00
    4,    2,,  0.00
    5,    2,,  0.00
   16,    2,,  0.00
   20,    2,,  0.00
   23,    2,,  0.00
*CLOAD
**NSET=x-corner
    5,    1, -41.7
   15,    1, -41.7
*CLOAD
**NSET=x-e-corner
   10,    1, -83.3
*CLOAD
**NSET=x-e-mid
   27,    1, -167.
   36,    1, -167.
*CLOAD
**NSET=y-corner
   11,    2, -41.7
   15,    2, -41.7
*CLOAD
**NSET=y-e-corner
   12,    2, -83.3
   13,    2, -83.3
   14,    2, -83.3
*CLOAD
**NSET=y-e-mid
   30,    2, -167.
   33,    2, -167.
   35,    2, -167.
   37,    2, -167.
*End Step